|  |
| --- |
| **Ausschreibungstext UV – Versiegelung** |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistung** | **EP** | **Gesamtbetrag** |
| 1 | …………………..………..m² | Unterboden von groben Verschmutzungen reinigen | ……………………€ | …………………………€ |
| 2 | ………………..…………..m² | Vorhandenen Parkettboden in vier Schleifgängen bei bauseitiger, kostenfreier Stromgestellung abschleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 3 | ..………..…………………m² | Zusatzschliff (nur nach vorheriger Absprache) | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 4 | …………..………………..m² | Parkettboden mit LOBADUR® WS EasyPrime nach Herstellervorschrift fachgerecht grundieren (Grundierung zur Verringerung der Kanten verleimenden Wirkung) | ....……………...€ | ..……………………...€ |
| 5 | …………..………………..m² | Den vorhandenen Parkettboden mit LOBACURE WS RushA.T. 2 x versiegeln nach Herstellervorschrift und mit DecoRad®Floormate fachgerecht UV härten incl. Lackzwischenschliff (LOBATOOL Lochpad K120) | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 6 | ……………..…………….lfm | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen. | ...………………..€ | ..……………………...€ |
|   |   | Holzart: |   |   |
|   |   | Abmessung: |   |   |
|   |   | Befestigungsart: |   |   |
|   |   | Oberfläche: |   |   |
| 7 |   | Lohnstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf Taglohn-Nachweis |   |   |
|   | …….…………………...Std. | Meister | ..………………...€ | …………………………€ |
|   | ……………..……………Std. | Facharbeiter | ……………………€ | …………………………€ |
|   | …………..………………Std. | Lehrling/Helfer | ……………………€ | …………………………€ |
|  |  | Gesamt in €uro |   | € |
|  |  | zuzüglich………………..% Mehrwertsteuer |   | € |
|  |  | Summe in €uro |   | € |